<region>
sample=*sine
lfo1_wave=0
lfo1_freq=1.0
lfo2_wave=1
lfo2_freq=2.0
lfo2_scale=0.8
lfo3_wave=2
lfo3_freq=1.0
lfo3_scale=0.5
lfo4_wave=3
lfo4_freq=2.0
lfo4_ratio=2
lfo5_wave=4
lfo5_freq=1.0
lfo5_offset=0.5
lfo6_wave=5
lfo6_freq=2.0
lfo7_wave=6
lfo7_freq=1.0
lfo7_phase=0.5
lfo8_wave=7
lfo8_freq=2.0
